=========================================================== 
　　　　　「PKAQR-D　Ver1.20」

　　　　　　　　　　ドキメントファイル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　BitDeviser
=========================================================== 

　　　　　■■■■■ ソフトの概要　■■■■■

　このソフトはＭ社のＰＬＣのプログラムをデバックするソフトです。


　　　　　■■■■■ 開発ツール　■■■■■

　　　　　初回開発時Borland C++ V5.01でWindows98です。
          Ver1.18にて一般公開しました
　　　　　Windows10と11で動作確認済み
　　　　　64bitOSは32bitモードで動作可能です。

　　　　　■■■■■ 動作環境　■■■■■

　　　　　OS Windows日本語のみ
　　　　　64bit版は32bitモードで動作可能

　　　■■■■■ ソフトウェア種別　■■■■■

　　　　この、ソフトは、フリーウェアです。

　　■■■■■ 使用条件及び免責　■■■■■
　　　　　■ 重要　必ず読んで下さい　■

　御使用されるための契約として
　本プログラムの使用にあたっては、使用者自身の責任の下に行って
　ください。
　作者は何の保証もしませんし、本プログラムを使用したことによっ
　て生じた損害を補償する義務も負いません。
　このソフトウェアを使用して個人または団体が直接あるいは
　間接的な損害を受けたとしても作者は一切の責任を負いません。

　　　　■■■■■ インストールの方法　■■■■■

　インストールは解凍するだけですので、各自で行ってして下さい。
　セットアップ手順
　１・Zipファイルを解凍するアプリを準備して下さい。
　２・「PKAQR-D_***.zip」を解凍して下さい。
　３・解凍先のフォルダーは自分で決めて下さい。
　４・解凍したファイルで「PKAQR-D.exe」を実行してください。
　　　これでアプリは起動します。

　　　■■■■■ 準備する物　■■■■■

　＜LANでPLCと接続する場合＞　
　１・M社のQ又はRシリーズのPLC必要です。
　　　PLCにはベース・電源・CPUが必要です。
　　　CPUにLANポートが無い時はLANユニットを増設する。
　２・PLCの電源供給するACケーブルが必要です。
　　　電源はAC100V〜200VですがAC100Vの方がいいです。
　　　片側AC100Vプラグでもう片側は端子付きケーブルが必要。
　３・パソコンにLANポートが必要です。
　　　最近のパソコンはLANポートが無いノートＰＣが多いです。
　　　その際はUSB-LAN変換器とそのドライバを準備する。
　４・LANケーブル（ストレート）が必要です。
　　　古いパソコンはクロスケーブルが必要です。

　＜RS232CでPLCと接続する場合＞　
　１・M社のQ又はRシリーズのPLC必要です。
　　　ベース・電源・CPU・コミニケーションユニットが必要です。
　　　CPUにLANポートが無ければ増設側にLANユニットが必要。
　２・PLCの電源供給するACケーブルが必要です。
　　　電源はAC100V〜200VですがAC100Vの方がいいです。
　　　片側AC100Vプラグでもう片側は端子付きケーブルが必要。
　３・パソコンにLANポートが必要です。
　　　最近のパソコンはRS232CのCOMポートがほとんど無いです。
　　　その際はUSB-RS232C変換器とそのドライバを準備する。
　４・RS232Cのクロスケーブルが必要です。
　　　結線図はPKAQR-D_manual.pdfを参照する。

　　　■■■■■ ファイル構成　■■■■■

  インストールが完了すれば以下のファイルがある
　PKAQR-D.exe　            実行ファイルアプリ
  PKAQR-CHG.exe　          旧ファイル変換アプリ
　PKAQR-Dドキュメント.txt　ドキメントファイル
　PKAQR-D_manual.PDF        操作説明書のPDFファイル

　実行したときに作成するファイル
　PKAQR-D.ini　            環境設定ファイル。

  画面を作成したファイルは、拡張子がda4で保存します
　******.dat　 画面データーファイル(Ver1.15まで)データー量20
　******.dt2　 画面データーファイル(Ver1.16)データー量50
　******.dt3　 画面データーファイル(Ver1.17〜1.19)データー量100
　******.dt4　 画面データーファイル(Ver1.20)データー量100+RDWビット情報

　　　■■■■■ アンインストールの方法　■■■■■

　アンインストールは、解凍したファイルを削除するのみです。
　各自で行ってして下さい。
　アンストール手順
　１・ファイルとフォルダの削除
　　　インストールで解凍したファイルを削除して下さい。
　２・作成したデーターファイルの削除。
　　　必要に応じて削除して下さい。
 
　　　■■■■■■■ 使い方　■■■■■■■
　起動時に使用条件及び免責について同意を求めるメッセージが出ます。
　同意でYES（はい）で使用可能になります。
　次回起動時にはこのメッセージは出ません。
　NO(いいえ)では即終了し使用できません。
　次回起動時には再度このメッセージが表示します。

　アプリの使い方は付属のPDFファイル「PKAQR-D_manual.pdf」
　を参照してください。
　PDFファイルを読む場合は専用のアプリが必要で各自で準備して下さい。


　　　　■■■■■ 転載再配布について　■■■■■

　他ネットへの転載，再配布，雑誌のCD-ROM 等への収録に関しては
　必ず許可を得て下さい。
　許可なく転載，再配布による商用利用する事は禁止します。

 　　　　　　■■■■■ 著作権　■■■■■

　このソフト「PKAQR-D」の著作権はBitDeviserにあります。
　EXEファイルやデーターファイルを許可無く解読・改造することを
　禁じます。

　　　　　　■■■■■ 連絡先　■■■■■
　 
  PKAQR-D_manual.pdfのPDFファイルを開き
  その一番最後にメールアドレスを記載しています。
　そこメールアドレスから連絡願います。

=========================================================== 


